Příloha č. 1 k č.j.: VS-106340-3/ČJ-2016-800050-VERZAK

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBOJů a NÁbojek**

1. **část Dodávky nábojů do kulových zbraní**
2. **náboj 9 mm LUGER se střelou FMJ**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Typ střely: FMJ 7,5g (115grs)
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v pistolích CZ 75B a samopalu CZ SCORPION EVO (i v automatickém režimu).

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 25 m max. 5 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 9 mm LUGER se střelou SP**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Typ střely: SP 6,5g (100grs)
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v pistolích CZ 75B.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 25 m max. 5 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 9 mm LUGER BLANC cvičný**

Požadavek na konstrukci:

1. Cvičný akustický náboj.
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 9x19. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v pistolích CZ 75B a samopalu CZ SCORPION EVO (i v automatickém režimu za použití originálního plynového nástavce).

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj .38 speciál se střelou FMJ**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: FMJ 10,25g (158grs)
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj .38 speciál z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj .38 speciál. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v revolverech Smith & Wesson.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 25 m max. 5 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 7,65 mm Browning**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: FMJ 4,75g (73grs)
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 7,65-Pi z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 7,65-Pi. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v samopalech vz. 61 a to i v automatickém režimu.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 25 m max. 5 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 25 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 7,62x39 mm se střelou FMJ**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: FMJ 8g (123grs)
2. Nábojnice: mosazná nebo ocelová s vhodnou povrchovou úpravou
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v útočných puškách (samopalech) vz. 58 a to i v automatickém režimu.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 100 m max. 8 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 20 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. ***náboj 7,62x39 mm se střelou SP***

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: SP 8g (123grs)
2. Nábojnice: mosazná nebo ocelová s vhodnou povrchovou úpravou
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v útočných puškách (samopalech) vz. 58 a to i v automatickém režimu.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 100 m max. 8 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 20 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 7,62x39 mm cvičný**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Cvičný akustický náboj.
2. Nábojnice: mosazná nebo ocelová s vhodnou povrchovou úpravou
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43 z výzbroje Vězeňské služby ČR. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

Bezpečnost a spolehlivost:

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj 7,62x39 vz.43. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v útočných puškách (samopalech) vz. 58 a to i v automatickém režimu za použití originálního plynového nástavce.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Kouř, prach, záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 20 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 5,56x45 mm NATO**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: HPBT 4,5 g (69grs)/ SS 109
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí vyhovovat standardům NATO (STANAG 4172). Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků – hermetičnost v rozsahu specifikací STANAG 4172 (MC MOPI) nebo srovnatelná.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních vyhovujícím standardům NATO. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v útočných puškách (samopalech) CZ 805 BREN a to i v automatickém režimu.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Přesnost:***

Rozptylová charakteristika 2R 100 z balistické zbraně (dle C.I.P.) na vzdálenost 100 m max. 3 cm – vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metody.

Náboje se střelou SS 109 (seskupenost a správnost střelby) dle specifikací STANAG 4172.

***Kouř, prach záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

Balení:

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 20 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj 5,56x45 mm cvičný**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Cvičný akustický náboj
2. Nábojnice: mosazná.
3. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí vyhovovat standardům NATO (STANAG 4172). Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
4. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních vyhovujícím standardům NATO. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v útočných puškách (samopalech) CZ 805 BREN a to i v automatickém režimu za použití originálního plynového nástavce.

Požadovaná je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

***Kouř, prach, záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 20 - 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **náboj .22 LONG RIFLE**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Střela: olovo 2,56 g (40 grs)
2. Nábojnice: mosazná.
3. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro náboj ráže .22 LR. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v pistolích Margolin a adapteru CZ 75 KADET.

***Kouř, prach, záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **část Dodávky nábojů do brokových zbraní**
5. **náboj brokový 12/70 velikost broků 2 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Broky o velikosti 2 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 28-32g.
6. **náboj brokový 12/70 velikost broků 4 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Broky o velikosti 4 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 32 - 36g.
6. **náboj brokový 12/70 velikost broků 6,1 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Broky o velikosti 6,1 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 34 - 36g.
6. **náboj brokový 12/70 velikost broků 8,4 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Broky o velikosti 8,3 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 32 - 36g.
6. **náboj brokový 12/67,5 a pryžovou střelou Rubber ball 2x15 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 67,5.
2. Dvě pryžové střely o velikosti 15 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 2g.
6. **náboj brokový 12/67,5 s pryžovou střelou Rubber ball 17,5 mm**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 67,5.
2. Pryžová střela o velikosti 17,5 mm.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 1g.
6. **náboj brokový 12/70 s jednotnou střelou SLUG o hmotnosti 28g**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Jednotná střela SLUG o hmotnosti 28g.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Hmotnost navážky 32g.
6. **náboj brokový 12/70 vyrážecí OPEN DOOR**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 70.
2. Typ střely: speciální materiál určený na vyrážení zámku, dveří, pantů a jiných překážek.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.
5. Provedení pro ozbrojené sbory.
6. **náboj brokový 12/67,5 cvičný**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Ráže 12 x 67,5
2. Cvičný akustický náboj.
3. Plastový plášť.
4. Výška kování 12,5 mm.

***Bezpečnost a spolehlivost II. část:***

Parametry střeliva musí vyhovovat požadavkům C.I.P., popř. jiným technickým normám. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v brokovnicích Browning, Benelli, Winchester a Mosberg.

***Kouř, prach, záblesk a zanášení II. část:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení II. část:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, kapacita 5, 10, 20, 25 nebo 50 kusů nábojů.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.
4. **část Dodávky nábojek do neletální zbraně Kraken SF**
5. **nábojka Magnum 357 Kraken SF**

***Požadavek na konstrukci:***

1. Mosazná nábojka.
2. Zápalka: BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou funkci ve zbrani KRAKEN SF. Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.
3. Uzavření náboje: hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků.

***Bezpečnost a spolehlivost:***

Parametry nábojek musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbrani KRAKEN SF. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

***Kouř, prach, záblesk a zanášení:***

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

***Balení:***

1. Nejmenší spotřební balení – potištěná krabička, s papírovou nebo plastikovou vložkou, kapacita 50 kusů nábojek.
2. Skupinové balení – pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
3. Expediční balení – pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování

Zpracoval: Bc. Lukáš Doleží