|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 Technická specifikace - požadavky zadavatele na nákladní skříňové vozidlo**  |
| **Popis** | **Poznámka** |
| **Nákladní skříňové vozidlo, typu furgon**Celková výška max. 2900 mm, vnitřní výška skříně min. 1800 mm, vnitřní šířka skříně min. 1800 mm, rozvor min. 4100 mm, vnitřní délka skříně min. 4500 mm. Celková délka vozidla max. 7600 mm. Celková hmotnost max. 5500 kg. Užitečná hmotnost min. 2500 kg.Požadované rozměry jsou určeny s ohledem na rozměry běžného nákladu, velikostí vjezdů do objektů zadavatele a parkovacích stání. |  |
| **Motor**  |  |
| Výkon min.  | 130 kW  |
| Palivo  | nafta |
| Max. spotřeba | 9,5 l/100 km v kombinovaném provozu  |
| Emisní norma  | EURO VI |
| Filtr pevných částic výfukových plynů |  |
| **Převodovka** | 6° manuální |
| **Volant výškově a podélně nastavitelný** |  |
| **Podvozek** |  |
| ASR, ESP, ABS |  |
| Plnohodnotné ocelové rezervní kolo |  |
| **Klimatizace** | V kabině řidiče |
| poloautomatická, s prachovým a pylovým filtrem, ukazatel venkovní teploty |  |
| **Topení** | Teplovodní |
| **Karoserie** |  |
| Boční posuvné dveře neprosklené |  |
| Zadní neprosklené křídlové dveře s úhlem otevření 270°. Magnetické přichycení křídel otevřených dveří s uchycením magnetů v konstrukci ložného prostoru (připouští se i jiné řešení) |  |
| Obložení stěn v ložném prostoru do výše střechy z překližky včetně ochrany podběhů |  |
| Podlaha z voděvzdorné překližky v protiskluzovém provedení s minimálně 6-ti oky a vodícími lištami pro ukotvení materiálu  |  |
| Za prostorem kabiny pro řidiče dělící přepážka do výše stropu pevná |  |
| Tažné oko vpředu  |  |
| Tažné zařízení pro zvýšenou celkovou hmotnost přívěsu 3,5t |  |
| Nástupní madlo na zadním sloupku  vlevo i vpravo |  |
| Barva bílá (RAL 9010) nebo obdobná bílá, s vodorovným fialovým pruhem (RAL 4008) po jeho obvodových stranách (výška pruhu cca 17 cm), na zadních dveřích a krytu motoru  |  |
| **Sedadla** |  |
| Sedadlo řidiče – výškově a podélně posuvné |  |
| Dvousedadlo spolujezdce |  |
| Všechna sedadla vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy |  |
| **Airbagy** |  |
| před řidičem a dvousedadlem spolujezdce |  |
| **Elektrická zařízení** |  |
| autorádio střední třídy s RDS a 2 ks reproduktorů |  |
| HF funkce rádia |  |
| osvětlení v nákladovém prostoru – LED  |  |
| střešní reverzní ventilátor 1 ks s minimálně 20-ti násobnou výměnou vzduchu do 1 hodiny |  |
| venkovní zvuková signalizace při zařazení zpátečky („pípání“), parkpilot a zadní kamera – originál případně schválené výrobcem nebo dodavatelem |   |
| nastavitelná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná |   |
| elektrické stahování oken v prostoru kabiny řidiče |   |
| přední mlhová světla |   |
| Dálkové centrální zamykání, alarm s ostrahou vnitřního prostoru |  |
|  |  |
| **Ostatní** |  |
| Klín pro zajištění kola |  |
| Reflexní vesty s nápisem Vězeňská služba ČR 3 ks  |  |
| Zadržovače nečistot (zástěrky) za zadní i přední kola |  |
| Okovaný zadní nárazník  |  |
| Zvedák, nářadí k provedení výměny rezervního kola |   |
| Povinná výbava vozidla kategorie N2 dle vyhlášky č.341/2014 Sb., Ministerstva dopravy  |  |
| Omezovač rychlosti - ano | 110 km |
| Tachograf  | ne |
| Záruka min. 3 roky / 200 000 km |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |