**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Motodlaha**

pro oddělení OPS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

* Rychlé nastavení motodlahy na rozměry pacienta
* Plynulé nastavení rychlosti
* Rychlost až 200o/min
* Nastavení doby terapie
* Postupné zvyšování rozsahu pohybu
* Maximální rozsah pohybu v kolenním kloubu od -10o v extenzi do 120o ve flexi
* Pauzy ve flexi či extenzi – samostatně volitelné
* Oscilace – četnější opakování posledních 10o
* Protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5o
* Možnost změny parametrů během terapie
* Bez přestavby pravá levá končetina
* Protiskluzná podložka