**TECHNICKÁ SPECIFIKACE TELESKOPICKÉHO OBUŠKU**

**1. Teleskopický obušek 21″ – KALENÝ, ČERNÝ např.: ExB-21H**

Obušek je vyroben z kalených ocelových trubek, zajišťujících vysokou odolnost proti ohnutí. Délka otevřeného obušku je 21“ / 530 mm. Konec rukojeti obušku je opatřena šroubovací zátkou, umožňující po jejím vyšroubování použití taktických prvků např.: svítilna, páčidlo s rozlamovačem zámkové vložky, pákové kleště na kov aj.

Speciálně vroubkovaná pogumovaná rukojeť umožňující dokonalé uchopení. Vnější průměr rukojeti: 27,5 mm.

Použitá guma má certifikát o zdravotní nezávadnosti při styku s pokožkou. Tento dezén výrazně snižuje jakoukoliv možnost vytržení obušku z ruky – pevné uchopení obušku dává uživateli příjemnou jistotu.

Barevné provedení:

Černá povrchová úprava

Specifické požadavky:

Součástí balení je ROTAČNÍ plastové pouzdro, např.: BH-54 se systémem Quick Change.

Požadavek na garanci záruční podmínky v kupní smlouvě

- Záruční doba na je minimálně 24 měsíců od dodání zboží