## provozní řešení – stávající stav

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.M.** | **NÁZEV** | **m2** | **POVRCH PODLAHY** |
| 117 | SKLAD TERMOSŮ | 21,6 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 118 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 9,2 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 119 | DENNÍ MÍSTNOST | 13,3 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 120 | VARNA | 59,6 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 121 | PŘÍPRAVA TĚSTA | 21,2 | SIKALIT |
| 122 | ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ | 16,7 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 123 | DIETNÍ KUCHYNĚ | 52,1 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 124 | ŠATNA | 12,0 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 125 | SPRCHA | 2,2 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 126 | PŘEDSÍŇ | 1,2 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 127 | WC | 1,8 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 128 | ČISTÉ PRÁDLO | 4,2 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 129 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 2,8 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 130 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN | 31,2 | NEZJIŠTĚNO, NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 131 | VARNA PRO ZAMĚSTNANCE | 41,7 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 131A | PŘÍPRAVNA | 7,9 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 132 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 12,0 | KERAMICKÉ DLAŽDICE |
| 133 | CHODBA | 37,3 | PŮV. BETONOVÉ DLAŽDICE |
| 134 | CHODBA | 73,3 | PŮV. BETONOVÉ DLAŽDICE |

## provozní řešení – navrhovaný stav

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.M.** | **NÁZEV** | **m2** | **POVRCH PODLAHY** |
| 117 | SKLAD TERMOSŮ | 21,6 | VYSPAVENÉ KER. DL., PROTISKLUZOVÉ ROHOŽE |
| 118 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 9,2 | PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE - PONECHAT |
| 119 | DENNÍ MÍSTNOST | 13,3 | PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE - PONECHAT |
| 120 | VARNA | 59,6 | PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE - PONECHAT |
| 121 | PŘÍPRAVA TĚSTA | 21,2 | SIKALIT - PONECHAT |
| 122 | ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ | 16,7 | PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE - PONECHAT |
| 123 | DIETNÍ KUCHYNĚ | 52,1 | PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽDICE - OPRAVIT |
| 124 | ŠATNA | 12,0 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 125 | SPRCHA | 2,2 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 126 | PŘEDSÍŇ | 1,2 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 127 | WC | 1,8 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 128 | ČISTÉ PRÁDLO | 4,2 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 129 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 2,8 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 130 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN | 31,2 | NENÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAV |
| 131 | VARNA PRO ZAMĚSTNANCE | 41,7 | PROTISKLUZOVÁ LITÁ PODLAHA, NEREZ ŽLABY |
| 131A | PŘÍPRAVNA | 7,9 | PROTISKLUZOVÁ LITÁ PODLAHA |
| 132 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 12,0 | PROTISKLUZOVÁ LITÁ PODLAHA, GULR |
| 133 | CHODBA | 37,3 | PŮV. BETONOVÉ DLAŽDICE - PONECHAT |
| 134 | CHODBA | 73,3 | PŮV. BETONOVÉ DLAŽDICE - PONECHAT |

## rozsah prací

Objednatelem jsou požadovány následující práce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.M.** | **NÁZEV** | **m2** | **ROZSAH PRACÍ** |
| 117 | SKLAD TERMOSŮ | 21,6 | úprava podlahy proti nárazu |
| 118 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 9,2 | bez zásahu |
| 119 | DENNÍ MÍSTNOST | 13,3 | bez zásahu |
| 120 | VARNA | 59,6 | podlahy po rekonstrukci, oprava ZTI u stěny mezi místn. 120 a 123, oprava dlažeb, izolací a obkladu po instalatérských pracích |
| 121 | PŘÍPRAVA TĚSTA | 21,2 | bez zásahu |
| 122 | Č. PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ | 16,7 | bez zásahu |
| 123 | DIETNÍ KUCHYNĚ | 52,1 | ZTI u stěny mezi místn. 123 a 130, oprava dlažeb, izolací a obkladu po instalatérských pracích  Oprav dlažeb v okolí nerezových odtokových žlabů |
| 124 | ŠATNA | 12,0 | bez zásahu |
| 125 | SPRCHA | 2,2 | bez zásahu |
| 126 | PŘEDSÍŇ | 1,2 | bez zásahu |
| 127 | WC | 1,8 | bez zásahu |
| 128 | ČISTÉ PRÁDLO | 4,2 | bez zásahu |
| 129 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 2,8 | bez zásahu |
| 130 | SKLAD SUCHÝCH POTR. | 31,2 | bez zásahu |
| 131 | VARNA PRO ZAMĚSTNANCE | 41,7 | odstranění zatékáni u vtoku nerezového žlabu,  kompletní výměna a vyspádování nerezových žlabů, kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) vč vodotěsných izolací, oprava obkladu po instalatérských pracích a výměně podlah (1 řada nad podlahou) |
| 131A | PŘÍPRAVNA | 7,9 | kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) vč vodotěsných izolací, oprava obkladu po výměně podlah (1 řada nad podlahou) |
| 132 | UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 12,0 | odstranění zatékáni kolem gule,  kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) vč vodotěsných izolací, oprava obkladu po instalatérských pracích a výměně podlah (1 řada nad podlahou) |
| 133 | CHODBA | 37,3 | bez zásahu |
| 134 | CHODBA | 73,3 | bez zásahu |