[*Kulové kohouty a příslušenství*](http://www.giacomini.cz/kulove-kohouty-a-prislusenstvi)*/*[*Kulové kohouty*](http://www.giacomini.cz/kulove-kohouty)*/****R250W***

**R250W**

Kulový kohout, chromovaný, zelená páčka.

[](http://www.giacomini.cz/photos/products440_photo_445/175-327-801_r250w-jpg.jpg)*Ke stažení*

**CertifikaceCertifikace**

* [Posouzení pro styk s pitnou vodou](http://www.giacomini.cz/templates/download_document.php?id=1161)
* [Prohlášení o shodě](http://www.giacomini.cz/templates/download_document.php?id=935)

**NávodyNávody**

* [Pokyny pro montáž a obsluhu](http://www.giacomini.cz/templates/download_document.php?id=985)
* [Použití kulových kohoutů](http://www.giacomini.cz/templates/download_document.php?id=976)

**Technická dokumentaceTechnická dokumentace**

* [Katalog kulových kohoutů](http://www.giacomini.cz/templates/download_document.php?id=875)

**Speciální provedení pro rozvody sanity dle  
normy DIN3433  
max. 42 bar (1/4˝ - 3/4˝)  
max. 35 bar (1˝ - 2˝)  
max. 28 bar (2˝1/2 - 4˝)  
max. 185°C**

Začátek formuláře

| **Kód** | **Rozměr** |
| --- | --- |
| **R250WX022** | 3/8" zelený |
| **R250WX023** | 1/2" zelený |
| **R250WX024** | 3/4" zelený |
| **R250WX025** | 1" zelený |
| **R250WX026** | 1" 1/4 zelený |
| **R250WX027** | 1" 1/2 zelený |
| **R250WX028** | 2" zelený |

*Ceny jsou zobrazeny bez DPH*

Konec formuláře