# PCO - Integrační systém

|  |  |
| --- | --- |
| **PCO - systém**  (včetně montáže, seřízení, měření a uvedení do provozu) | |
| Systém PCO | Integrační bezpečnostní řídící systém  Softwarová architektura server - klient  Serverové pracoviště a datové úložiště s vysokou dostupností Klientský software musí umožnit nastavení grafického a akustického výstupu pro ostrahu.  Podpora virtualizace  Operační systém Windows server, databáze MS SQL |
|  | Komunikace s technologiemi pomocí LAN |
|  | Komunikace s technologiemi pomocí RS 232 |
|  | Komunikace s technologiemi pomocí RS 485 |
|  | Možnost implementace dalších komunikačních protokolů po dobu min. 10 let |
|  | Jednoduchá filtrace objektů zobrazených v grafické mapě |
|  | Barevné rozlišení stavů jednotlivých událostí pro snadnou orientaci obsluhy v systému |
|  | Záznam jednotlivých událostí do historie |
|  | Záznam činnosti operátora, do historie, záznam způsobu vyřešení akce |
|  | Možnost odpojení (Bypass) jednotlivých prvků nebo objektů |
|  | Ovládání připojených systémů (zamknutí podsystému, deaktivace karty apod.) |
|  | Vlastní systém přístupových práv, nezávyslý na připojených bezp. Systémech. Citlivé údaje přístupových práv ukládány šifrované. |
|  | Možnost nastavení různých přístupových práv pro různé technologie |
|  | Možnost editace on-line i off-line |
|  | Možnoast přiřazení příznaku důležitosti jednotlivým událostem administrátorem |