**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**EEG**

pro oddělení OPS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

* EEG hlava 34 kanálů, měření teploty, čidlo okolního osvětlení
* Pojízdný stolek pro snímací hlavu
* Laserová tiskárna
* PC pro snímací EEG stanici, OS Windows Professional 10 CZ, klávesnice CZ, myš, PC Monitor LCD 24“
* Speciální napájecí zdroj
* EEG software pro snímání, popis a archivaci v českém jazyce, včetně frekvenční a amplitudové analýzy
* LED Fotostimulace (bílá) se stojanem
* Samostatná popisovací stanice propojení sítí se snímací stanicí, PC Desktop se sníženou hlučností, 4 GB RAM, HD min. 500 GB, OS Windows Professional 10 CZ, klávesnice CZ, myš, monitor LCD 24“, laserová tiskárna, externí USB HD pro archivaci, EEG software pro popis a archivaci v českém jazyce
* Příslušenství – EEG čepice, EEG gel, EEG elektrody, ušní elektrody, překlenovací elektrody, hrudní popruh, stříkačka s tupou jehlou