Hana Möbiusová

VOSP projekce

Beethovenova 5355

43002 Chomutov

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Věc: Cenová nabídka – dodávka poklopů**

**Akce: Oprava strážních věží , věznice Všehrdy**

Prosím o vypracování cenové nabídky na dodávku poklopů do strážních věží ve Věznici Všehrdy. Nabídka bude součástí projektové dokumentace na rekonstrukci strážních věží. Ve věžích je pro vstup do suterénu i do prvního podlaží řešen pomocí žebříků a výlezů, které jsou opatřeny poklopy. Jedná se o pět věží, tedy 5 ks. poklopů do suterénu + 5 ks. poklopů do prvního patra.

**Poklop do suterénu strážní věže**

Do suterénu bude poklop z pozink. plechu, s ocelovým rámem, rozměr otvoru je 600 x 900 mm. Rám poklopu z uhelníků. Poklop bude pochůzný, s keramickou protiskluznou dlažbou, a bude zateplený ( suterén není vytápěn). Nosnost poklopu musí být min. 150 kg.

Přikládám foto stávajících poklopů.



**Poklop do prvního patra strážní věže**

Stávající poklopy do prvního patra jsou dřevěné, ale prosím o nabídku plechových poklopů s ocelovým rámem. Rozměr je 600x 900 mm. Poklop bude pochůzný, s keramickou protiskluznou dlažbou, a bude zateplený. Nosnost poklopu musí být min. 150 kg.

Přikládám foto stávajících poklopů.







Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Hana Mobiusová, projekce VOSP, Chomutov

Tel. 73705490268