**TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příslušenství k Sa Scorpion EVO3 A1**

**1. Sada náhradních dílů CZ Scorpion**

Obsah sady náhradních dílů:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Množství ks** |
| PRUZINA VYTAHOVACE | 2.00000 |
| PRUZINA VRATNA | 2.00000 |
| UDERNIK | 2.00000 |
| VYTAHOVAC | 2.00000 |
| PRUZINA UDERNIKU | 2.00000 |
| PRUZINA KLADIVA | 2.00000 |
| PRUZINA ZASOBNIKU | 4.00000 |
| PRUZINA BICIHO MECHANISMU | 2.00000 |
| TAHLO A HMATNIK SESTAVA | 2.00000 |
| NARAZNIK SESTAVA | 1.00000 |
| SACEK PE UZAVIR. 60 X 80 | 7.00000 |
| sáček PE 70x100mm uzav. | 1.00000 |
| sáček PE 150x220mm rychlouzav. | 2.00000 |
| BOX SORTMASTER JUNIOR | 1.00000 |
| CZ Scorpion EVO 3 A1 (TEXT. PRISLUS.) | 1.00000 |
| Záruční list VS-135100126 | 1.00000 |
| Grafika sady ND zbraně CZ Scorpion EVO 3 | 1.00000 |
| Etiketa bílá 100mm x 50mm-primecoat | 2.00000 |
| Páska WAX 110mm x 450m/ELTRON/ | 0.01000 |

Cvičný nástavec CZ Scorpion:

Originální nástavec umožňující střelbu cvičnou (blank) municí opatřený vnitřním závitem pro našroubování na místo tlumiče plamene. Řešení a technické detaily tohoto nástavce jsou patentově chráněny ČZ UB.

Obsah sady zbrojíře:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Množství** |
| BALLISTOL, bal.400ml | 0.33330 |
| IMBUSOVY KLIC 1,5 | 2.00000 |
| IMBUSOVY KLIC 2 | 2.00000 |
| IMBUSOVY KLIC 3 | 2.00000 |
| SPN701001.1 KLIC | 2.00000 |
| SPN701001.2 DULCIKOVAC | 1.00000 |
| SPN701001.3 POMOCNY KOLIK | 2.00000 |
| SPN701001.4 PRUBOJNIK | 2.00000 |
| SPN701001.5 PRUBOJNIK | 2.00000 |
| SPN701001.6 PRUBOJNIK | 1.00000 |
| SPN701001.7 PRUBOJNIK | 1.00000 |
| SPN701001.8 PRUBOJNIK | 5.00000 |
| SPM701001.1 SADA KALIBRU | 1.00000 |
| SADA CISTENI ZBRANE | 1.00000 |
| Kufr JUMP bez výplně (2plata) A02110546 | 1.00000 |
| Výplň do kufru pro sadu zbrojíře k PDW | 1.00000 |
| CZ Scorpion EVO 3 A1 (TEXT. PRISLUS.) | 1.00000 |
| Záruční list AČR MS-135100125 | 1.00000 |
| Grafika zbrojíře EVO 3 A1 (CS) | 1.00000 |
| Etiketa bílá 100mm x 50mm-primecoat | 2.00000 |
| Páska WAX 110mm x 450m/ELTRON/ PČR | 0.00022 |

Specifické požadavky:

Sady náhradních dílů a sady zbrojíře musí být baleny v orig. obalech. Vyrobeny v roce 2018.

Požadavek na garanci záruční podmínky v kupní smlouvě

- Záruční doba na skladovatelnost je minimálně 62 měsíců v originálním balení od

dodání zboží